Інформація щодо процедури закупівель:
Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі
Інформація щодо процедур закупівель на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі: 	UA-2026-03-03-003322-a

	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів
предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)
	Вид
процедури
закупівлі
	Очікувана
вартість
предмета
закупівлі,
грн.
	Обґрунтування


	
	
	
	технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	очікуваної вартості предмета закупівлі

	[bookmark: _GoBack]Зупиночні павільйони за рахунок видатків із благоустрою населених пунктів (ДК 021:2015 44210000-5 - Конструкції та їх частини)
	Відкриті торги з урахуванням особливостей 

	1 071 000,00
	Якісні та технічні характеристики обумовлені вимогами ініціатора закупівлі.
Термін поставки : до 01.06.2026 року.
Місце поставки: м. Кривий Ріг, вул. Антона Ігнатченка,1А, виконком районної у місті ради.
	№ з/п
	Назва зупиночних павільйонів

	1
	«Міська лікарня» по вул. Сергія Колачевського

	2
	«Палац культури «Північний» по вул. Ботанічна, 1а

	3
	«Будівельний коледж» по вул. Сергія Колачесвського

	4
	«мкр-н Даманський» по вул. Героїв Маріуполя,36



Під час виконання робіт дотримуватись вимог наказу державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів». Під час проведення зварювальних робіт дотримуватись вимог Наказу МНСУ від 14.12.2012 №1425 «Про затвердження Правил охорони праці під час зварювання металів». Виконавець забезпечує вчасну доставку матеріалів, обладнання, інвентарю та всіх необхідних витратних матеріалів та засобів, що використовуються під час виконання робіт. Виконавець повинен забезпечити дотримання його персоналом правил техніки безпеки, правил пожежної безпеки, правил електробезпеки, вимог законодавства України щодо охорони праці та санітарно-гігієнічних норм під час виконання усіх видів робіт.  Весь персонал виконавця має бути забезпечений спеціальним одягом, спеціальним взуттям, засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм. При виконанні робіт керуватися нормативно-правовими  документами в галузі охорони праці. 
Виконавець несе відповідальність у разі виникнення збитків або неякісного надання послуг, що призвело до виникнення аварійних ситуацій на об’єкті або пошкодження майна Замовника. Учасник на вимогу Замовника відшкодовує збитки у повному обсязі. Учасник також несе відповідальність за неякісне та несвоєчасне надання послуг, що призвело до травмування людей на об’єкті, згідно з чинним законодавством.
Виконавець повинен дотримуватись вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 №145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання території населених пунктів», чинного законодавства в галузі охорони праці, мати договір на вивіз сміття та захоронення. 

                              Технічні характеристики.   
Зупиночний павільйон відповідає вимогам :
· ДСТУ Б В.2.6-200:2014 Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу;
· ДСТУ-Н Б А.3.1-16:2013 Настанова щодо виконання зварювальних робіт при монтажі будівельних конструкцій;
· ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії.
Усі матеріали використовуються сертифіковані.
Гарантія на металеві елементи конструкції  не менше 1 року з дня вводу в експлуатацію.
Примітка:
Несучі конструкції, повинні бути міцними, стійкими, також в місцях зварювальних швів. Товар, що постачається, повинен мати необхідні копії сертифікатів якості виробника. Якість товарів повинна відповідати вимогам відповідних чинних нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ), які діють на момент проведення процедури закупівлі, далі – на строк виконання угоди. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару, несе постачальник. Учасник несе відповідальність за повноту та достовірність відображення в своїй пропозиції технічних характеристик та комплектації запропонованого товару. Обладнання, пошкоджене під час транспортування або збирання, підлягає заміні за рахунок Учасника (постачальника). Учасник (постачальник) повинен здійснювати гарантійне обслуговування товару, що є предметом закупівлі безкоштовно протягом всього гарантійного стоку. У випадку постачання виробів неналежної якості або таких, які не відповідає умовам закупівлі, не пізніше 5-днів з моменту отримання повідомлення від Замовника, усунути виявлені недоліки або замінити на вироби  належної якості. У разі заміни товару, постачальник несе усі витрати, пов’язані з усуненням недоліків (дефектів).                

Технічні вимоги до зупиночних павільйонів 

	№ з/п
	Найменування показника
	Опис

	І. Загальна частина

	1.
	Назва зупинок
	місто Кривий Ріг, Тернівський район, зупиночні павільйони: 
«Міська лікарня» по вул. Сергія Колачевського;
«Палац культури «Північний» по вул. Ботанічна, 1а;
«мкр-н Даманський» по вул. Героїв Маріуполя, 36

	2.
	Кількість
	3 штуки

	3.
	Елементи
	Зупиночний  павільйон, лавка зі спинкою, інформаційний топпер з назвою зупиночного павільйону та вказівкою напрямків

	ІІ. Технічні вимоги

	1.
	Розмір зупиночного павільйону:
	

	-
	довжина
	8000 мм

	-
	ширина 
	2000 мм

	-
	висота
	2670 мм (заміри від поверхні покриття)

	2.
	Каркас зупиночного павільйону
	Конструкція на болтовому або зварному з’єднаннях. 
Труба ДУ 108х3 мм, 127х3 мм, 34х3 мм.

	3.
	Задня та бокові стінки
	Задня стінка складається з 4-х листів: загартоване скло товщиною 8 мм
Бокова стінка: загартоване скло товщиною  8мм, 

	4.
	Форма даху
	Односкатна 

	5.
	Матеріал даху
	Скло загартоване матове товщина 10 мм. 

	6.
	Розмір даху
	8000х2000 мм

	7.
	Лавка зі спинкою
	Усередині каркаса сидіння лавки, виготовлені з дерев’яного бруса. По всій довжині задньої стінки  павільйону ширина сидіння 450 мм, висота від поверхні до місця сидіння 450-500 мм. Брус - гладко відшліфований, без задир, вкритий морилкою та лаком.

	8.
	Інформаційний топпер з назвою зупиночного павільйону та вказівкою напрямків
	Панель із алюмінієвого композитного матеріалу з назвою зупиночного павільйону та вказівкою напрямків. Кріпиться до зупиночного павільйону, ескіз, розмір та назва зупинки  узгоджується додатково.

	9.
	Фарбування
	Всі металеві елементи повинні пройти обробку піскоструєм та антикорозійну обробку та бути пофарбованими. Колір.RAL 7024 (колір сірий графіт) або узгоджується додатково. 

	ІІІ. Організаційна частина

	1.
	Додаткові вимоги
	Доставка, розвантажування, збирання


Усі розміри та колір конструкцій і елементів додатково узгоджується із замовником. 

1. Вигляд зупиночного павільйону із скляним дахом зі скла загартованого матового товщиною 10 мм. 
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Технічні вимоги до зупиночного павільйону 

	№ з/п
	Найменування показника
	Опис

	І. Загальна частина

	1.
	Назва зупинок
	місто Кривий Ріг, Тернівський район, зупиночний павільйон: «Будівельний коледж» по вул. Сергія Колачевського

	2.
	Кількість
	1 штука

	3.
	Елементи
	Зупиночний  павільйон, лавка зі спинкою, інформаційний топпер з назвою зупиночного павільйону та вказівкою напрямків

	ІІ. Технічні вимоги

	1.
	Розмір зупиночного павільйону:
	

	-
	довжина
	4500 мм 

	-
	ширина 
	2000 мм

	-
	висота
	2670 мм (заміри від поверхні покриття)

	2.
	Каркас зупиночного павільйону
	Конструкція на болтовому або зварному з’єднаннях. 
Труба ДУ 108х3 мм, 127х3 мм, 34х3 мм.

	3.
	Задня та бокові стінки
	Задня стінка складається з 4-х листів: загартоване скло товщиною  8 мм
Бокова стінка: загартоване скло товщиною  8мм, 

	4.
	Форма даху
	Односкатна 

	5.
	Матеріал даху
	Скло загартоване матове товщина 10 мм. 

	6.
	Розмір даху
	4500х2000 мм

	7.
	Лавка зі спинкою
	Усередині каркаса сидіння лавки, виготовлені з дерев’яного бруса. По всій довжині задньої стінки  павільйону ширина сидіння 450 мм, висота від поверхні до місця сидіння 450-500 мм. Брус - гладко відшліфований, без задир, вкритий морилкою та лаком.

	8.
	Інформаційний топпер з назвою зупиночного павільйону та вказівкою напрямків
	Панель із алюмінієвого композитного матеріалу з назвою зупиночного павільйону та вказівкою напрямків. Кріпиться до зупиночного павільйону, ескіз, розмір та назва зупинки  узгоджується додатково.

	9.
	Фарбування
	Всі металеві елементи повинні пройти обробку піскоструєм та антикорозійну обробку та бути пофарбованими. Колір.RAL 7024 (колір сірий графіт) або узгоджується додатково. 

	ІІІ. Організаційна частина

	1.
	Додаткові вимоги
	Доставка, розвантажування, збирання


Усі розміри та колір конструкцій і елементів додатково узгоджується із замовником. 

1. Вигляд зупиночного павільйону із скляним дахом зі скла загартованого матового товщиною 10 мм. 
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Назва зупинки: Повинна бути розміром 2 800мм х 500м на жорсткому металевому каркасі  з профільної труби мін. 20х20х2мм та розташовані на фасаді покрівлі зупиночного павільйону (місце кожного розташування погоджується замовником). Мати  кольорове зображення на білому фоні літери темно-синього кольору з рівномірно розташуванням від центру: 

«Міська лікарня» по вул. Сергія Колачевського
[image: ]

«Палац культури «Північний» по вул. Ботанічна, 1а
[image: ]

«Будівельний коледж» по вул. Сергія Колачевського[image: C:\Users\Vikonkom\Desktop\будівельний коледж.png]
«мкр-н Даманський» по вул. Героїв Маріуполя,36[image: C:\Users\Vikonkom\Desktop\даманський.png]
Додаткова інформація:
1. Запропонований товар повинен повністю відповідати технічним вимогам Замовника.
2. Якість товару: Постачальник гарантує, що якість та комплектність товару відповідає стандартам, нормам та технічним умовам, які діють в Україні для даного виду товару.
3. Всі витрати, пов’язані з доставкою товару, бере на себе постачальник.
4. Товар, який постачається, повинен бути таким, що не перебував в експлуатації, без механічних пошкоджень, терміни та умови його зберігання не порушені.

При закупівлі врахувати зміну порядку дотримання норм законодавства щодо заборони ввезення на території України товарів з певних країн (наприклад росії, білорусі, ірану).


	При визначенні очікуваної вартості Замовник керувався затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а також фактичною вартістю послуг за відповідними договорами у попередніх періодах. Розмір очікуваної вартості відповідає розміру бюджетного призначення.
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