Інформація щодо процедури закупівель:
Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі
Інформація щодо процедур закупівель на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі: 	UA-2026-03-20-005291-a

	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів
предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)
	Вид
процедури
закупівлі
	Очікувана
вартість
предмета
закупівлі,
грн.
	Обґрунтування


	
	
	
	технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	очікуваної вартості предмета закупівлі

	Послуги із благоустрою населених пунктів (поточний ремонт фонтану «Каскад» у парку імені Миколи Скидана («Північний»)) (ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)
	Відкриті торги з урахуванням особливостей 

	2 142 573,00
	Якісні та технічні характеристики обумовлені вимогами ініціатора закупівлі.

Послуги із благоустрою населених пунктів (поточний ремонт фонтану «Каскад» у парку імені Миколи Скидана («Північний»)) (ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).
Термін надання послуги: до 01.08.2026 року.
Послугу надати згідно дефектного акту та робочого проекту  «Поточний ремонт фонтану в парку Північний Тернівського району міста Кривий Ріг Дніпропетровської області», розробленого ФОП Ткачов А.Г.  (додається Том 1, Том 2, Том 3).
          Після проведення робіт згідно проекту виконати збір усього обладнання в єдиний працюючий механізм з підключенням до функціонування (пусконаладочні роботи).
         Прийняття робіт виконується з обов’язковою демонстрацією функціонування фонтану «Каскад» згідно завдання на проектування.
          Матеріали і комплектуючі, які використовуватимуться при виконанні робіт, повинні бути новими, не перебувати під забороною відчуження, арештом, не бути предметом застави, а також не бути предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством, щодо походження товарів з країн стосовно яких діє Закон України «Про санкції» та з тимчасово окупованих територій. 
Послуги повинні бути якісними, надаватись своєчасно, відповідати діючим вимогам Державних стандартів України, Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 (із змінами), Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з дотриманням вимог та норм ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» та інших технічних норм, правил та нормативів згідно з чинним законодавством України. Виконавцем надається дефектний акт, локальний кошторис з розрахунком договірної ціни, пояснювальна записка до локального кошторису, договірна ціна, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.  Відповідно до  ст.  41 Закона України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами): в договорі виконавець надає інформацію про використовувані матеріальні ресурси згідно таблиці:
Таблиця 1
	№ п/п
	Найменування матеріального ресурсу  з технічними   характеристиками
	Одиниця виміру
	Кількість
	Поточна ціна за одиницю, грн
	у тому числі:
	Країна походження товару

	
	
	
	
	
	Відпускна ціна, грн
	Вартість транспортування, грн
	Заготівельно-складські витрати, грн
	

	
	
	
	
	Всього, грн
	Всього, грн
	Всього, грн
	Всього, грн
	

	1
	2
	3
	4
	5/6
	7/8
	9/10
	11/12
	13



При закупівлі врахувати зміну порядку дотримання норм законодавства щодо заборони ввезення на території України товарів з певних країн (наприклад росії, білорусі, ірану).

Працівники, яких буде залучено до виконання послуги, повинні бути повністю забезпечені спецодягом/уніформою та інвентарем для виконання якісного ремонту. Під час виконання робіт Виконавець повинен забезпечити дотримання його персоналом правил техніки безпеки, правил пожежної безпеки, правил електробезпеки, вимог законодавства України щодо охорони праці.
Виконавець забезпечує вчасну доставку на об’єкт обладнання, інвентарю, всіх необхідних матеріалів та засобів, що використовуються під час надання послуги, та постачає їх в міру необхідності. 
Виконавець несе відповідальність за виникнення аварійних ситуацій на об’єкті або пошкодження майна Замовника та відшкодовує Замовнику збитки у повному обсязі. Також Виконавець несе відповідальність згідно з чинним законодавством за виникнення ситуації, що призвела до травмування людей на об’єкті. 
Гарантія на  сантехнічне та електричне обладнання  повинна відповідати встановленим термінам виробника з дня введенння в експлуатацію. 
Гарантія на поточний ремонт фонтану 3 роки з дня введення в експлуатацію.

Дефектний акт
 	Послуги із благоустрою населених пунктів (поточний ремонт фонтану Каскад у парку імені Миколи Скидана (Північний)).

	

	№
п/п
	
Найменування робіт та витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Архітектурно-
будівельні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в
ємкісних спорудах висотою до 4 м

	м2
	1260,4
	 

	2
	Очищення поверхонь щітками

	м2
	105,5
	 

	3
	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах,
переріз борозен до 16 см2

	м
	75
	 

	4
	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни
до 50 мм, глибина борозни до 20 мм

	м
	75
	 

	5
	Улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних
та бетонних поверхнях
Сітка штукатурна скловоловниста	
   	        
	м2

м2
	105,5

 116,05
	 

	6
	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь
зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним
розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не
обштукатурюються
Розчин  цементно-піщаний М4000
	

м2

м3

	

105,5

1,97
	 

	    7
	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції
	м2
	105,5
	 

	8
	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної
Гідроізоляції
Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	

	м2

кг
	105,5

844
	 

	9
	Гідрофобізація бетонних та обштукатурених стін
акрилополіуретановою сумішшю Stancolac 8008 (2 шари-колір RAL 5015).
Суміш акрилополіуретанова 8008 Stancolac 

Контур форсунок (4 шт)		 
	м2

            кг
	1260,4

        315,1
	 

	10
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65
мм
Трійник різьбовий ф63	 
Кріплення для трубопроводів 	 
Різьба (згін різьбовий) ф63	 
Різьба приварна(полусгін)  ф63	 
Засувка латунна муфтова ф63мм	 
Перехід  приварний К-89х3-63х3	 	 
Муфта діам. 63 мм

	м


шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
	1,4


4
8
8
8
12
8
8
	 

	11
	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих
трубопроводах діаметром до100 мм
Фланці плоскі , діаметр 90 мм	 
Клапан зворотній міжфланцевий ду 90мм
	
	шт

           шт
шт
	16

           16
8
	 

	12
	Установлення форсунок
Форсунка каскад 130		
Форсунка вулкан 200/19-6	

	к-т
шт
шт
	6
4
2
	 

	 
	Електротехнічні
роботи
	
	
	 

	 
	 
	
	
	 

	13
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2

	м3
	40
	 

	14
	Прокладання трубопроводу водопостачання діаметром
40 мм
Жорстка двошарова гофрована труба d=40
мм Kopos
Муфта з'єднувальна для труб ф40 мм
KOPOFLEX	
Кільце ущільнююче ф40 мм	

	м


м
           шт

           шт

	126


126
           18

           18
	 

	15
	Покривання кабелів сигнальною стрічкою
Стрічка сигнальна 300мм	

	м
1м
	125
125
	 

	16
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2 ( пошарово)

	м3
	40
	 

	17
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих діаметром 40 мм (гільза)
Труби сталеві ф50х3,5

	м

м
	2

2
	 

	18
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби
Кабель ВВГнг 5х4мм2	 
Кабель ВВГнг 3х2,5мм2	 
Кабель ВВГнг 3х1,5мм2	 
Клемна колодка 12p, 450V, 24A, 2,5мм2, поліамід
 	 
	м

м
м
м
           шт
	77

4
53
20
            5
	 

	19
	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5
мм2 до 6 мм2 в труби
Кабель СБВГнг 5х0,9мм2	 

	м

           м
	130

130
	 

	20
	Кабель-канал, ширина до 200 мм
Кабель-канал 16x16	
Кабель-канал 60х40	

	м
1м
1м
	26
12
14
	 

	21


22







23



24

25






26




27




28





29














30
	Кабель по плоскому кабельросту	 	 
Кабель RGB 22AWG 4х0,35мм2

Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм
Труба гнучка гофрована електроізоляційна з
амозатухаючого ПВХ-пластикату d=25 мм	 	 
Кабель RGB 22AWG 4х0,35мм2

Прокладання проводів при схованій проводці в борознах
Кабель RGB 22AWG 4х0,35мм2
Трубка термоусаджувальна з клеєм 56/16

Монтаж увідно-розподільних пристроїв	

Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт
Підводний світильник RGB 2212	 
Світильник LED Violux ДББ ATOM 18W
5000K IP54
	
Установлення розподільних коробок	
Коробка розподільна герметична M686-6(B)
(6*M20) IP68	
Коробка відгалужувальна волозахисна IP55

Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 1-клавішних	
Вимикач одноклавішний вологозахисний
накладного монтаж 10А, 220В IP54	

Установлення штепсельних розеток герметичних та
напівгерметичних	
Розетка накладного монтажу вологозахисна
з заземляючим контактом 16А, 220В IP54	

Заземлення
Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16
мм
Стрижень уземлення 219 20 ST FT, 1,5 м,
20 мм, 130 мкм OBO Bettermann	
З'єднувач Rd 8-10/FL40 мм до шпильки
заземлення 20 мм, гарячецинкований OBO
Bettermann	
Провідник плаский, 40х4 мм,
гарячецинкований OBO Bettermann	
Наконечник уземлювача ST, BP, 20 мм OBO
Bettermann	
Елемент відокремлювання 233 A VA,
гарячецинкований OBO Bettermann	
Дюбель швидкого монтажу 6х60

Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2
Провідник плаский, 30х3,5 мм,
гарячецинкований OBO Bettermann	
Тримач плоского провідника 35мм із
пластиковою основою FT OBO Bettermann	
Клема заземлення для круглих та плоских
провідників OBO Bettermann	
Провідник ПВ-3, 1х6 мм2	

	м
м



м

           м
          
           м

м
м
м

шафа


шт
шт
шт


шт

шт
         шт

          шт


          шт

    
          шт

          шт


          шт


          шт


 шт

шт

шт

шт
шт


м

1м

шт

шт
м
	26
26



            6 

            6

            6

           63
           63
            4

            3


           16
           12
            4

          
            5

            4
            1

           1


           1


           2

           2
   

           12


          12


           4

          12

           4

           4
          50


           5

           5

           8

           4
          10
	 


[bookmark: _GoBack]
Детальніші технічні та якісні характеристики викладені в Додатку 4 до тендерної документації

	При визначенні очікуваної вартості Замовник керувався затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а також фактичною вартістю послуг за відповідними договорами у попередніх періодах. Розмір очікуваної вартості відповідає розміру бюджетного призначення.



