Інформація щодо процедури закупівель:
Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі
Інформація щодо процедур закупівель на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі: 	UA-2026-06-02-010605-a

	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів
предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)
	Вид
процедури
закупівлі
	Очікувана
вартість
предмета
закупівлі,
грн.
	Обґрунтування


	
	
	
	технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	очікуваної вартості предмета закупівлі

	Гральні елементи спортивного майданчика за рахунок видатків із благоустрою населених пунктів (ДК 021:2015 37530000-2 - Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор)
	Відкриті торги з особливостями
	1 195 360,00
	Якісні та технічні характеристики обумовлені вимогами ініціатора закупівлі.

Термін поставки: до 15.07.2026 року.
Кількість: згідно таблиці нижче.
	№ з/п
	Найменування гральних елементів
	Кількість, од

	1
	Стіл тенісний
	4

	2
	Спортивний комплекс (турніки)
	2

	3
	Ігровий комплекс
	1

	4
	Батут
	2

	5
	Гойдалка «Гніздо»
	1

	6
	Подвійна гойдалка
	1

	7
	Карусель
	1

	8
	Куби для скелелазіння
	1

	9
	Скалодром
	1



Місце поставки: м. Кривий Ріг, вул. Антона Ігнатченка,1А, виконком районної у місті ради.

Гральні елементи спортивного майданчика повинні відповідати наступним вимогам:
	№ з/п
	Зображення
	Габаритні
Розміри
	Характеристики

	1
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2700мм*
1500мм*
650-750 мм

	Антивандальний металевий вуличний тенісний стіл, кольоровий з гладкою поверхнею призначений
для використання на відкритому повітрі.
Обов’язково: конструктивні елементи повинні передбачати стійкість до вологи, ультрафіолету та дезінфекції робочих поверхонь. Елементи тенісного столу повинні бути виготовлені з високоякісних матеріалів які відповідають чинним вимогам ДСТУ, EN та ТУ, та підтверджені Сертифікатом відповідності ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT), ДСТУ ISO 14001:2015(ISO 14001:2015, IDT), ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT). Усі комплектуючі повинні мати сертифікати якості, сертифікати відповідності та відповідати санітарним нормам чинного законодавства. Комплектуватись усіма відповідними документами.
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3800мм*
7000мм*
2400мм 
	Вуличний спортивний комплекс (турніки) повинен складатися з таких металевих елементів: колони; рукоходи; турніки; перекладини кільця, канат; лавки, бруси, скелелаз, шведські стінки.
Елементи комплексу виготовлені з високоякісних матеріалів які відповідають чинним вимогам ДСТУ, EN та ТУ, та підтверджені Сертифікатом відповідності ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT), ДСТУ ISO 14001:2015(ISO 14001:2015, IDT), ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)
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4500 мм*
5000 мм*
2400 мм
	Ігровий комплекс повинен складатися із двох башт, з’єднані перехідним мостом, гіркою з захисними бортами та сходами для потрапляння на гірку з нековзкими сходами, канатною драбиною та кільцями для лазіння, з вертикальною та похилою сіткою, панелі з декоративними елементами.
Всі несучі та з’єднувальні конструктивні елементи каркасу повинні бути металевими, пофарбованими з пластиковими заглушками, а канати сталеві у тканинній оболонці. Елементи комплексу виготовлені з високоякісних матеріалів які відповідають чинним вимогам ДСТУ, EN та ТУ, та підтверджені сертифікатом відповідності ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT), ДСТУ ISO 14001:2015(ISO 14001:2015, IDT), ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)
Конструктивні елементи повинні передбачати можливість проведення вологої обробки та дезінфекції робочих поверхонь з метою запобігання розвитку мікроорганізмів.
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4050мм*
4050мм
1550мм*
1550мм
	Сучасний вуличний батут — це безпечний і захопливий елемент для дитячих та спортивних майданчиків, призначений для активного дозвілля дітей різного віку. Конструкція вмонтована в рівень покриття, що забезпечує безбар’єрний доступ і комфортне використання дітьми з інвалідністю. Такий формат мінімізує ризик травм під час стрибків і робить батут максимально безпечним.
Функціональне призначення:
Батут сприяє розвитку координації рухів, рівноваги, сили ніг і витривалості, водночас забезпечуючи емоційне розвантаження та позитивні емоції.
Матеріали та конструкція:
Рама — сталева, з антикорозійним покриттям.
Пружини — високої міцності, закриті захисною полімерною стрічкою.
Мат поверхні — еластичний синтетичний матеріал, стійкий до УФ-променів та погодних умов.
Рівень установки — у flush-монтажі (в один рівень із гумовим покриттям).
Безпека:
Навколо батуту встановлена гумова рамка-покриття, яка пом’якшує приземлення.
Повна відсутність виступаючих елементів.
Відповідає європейським стандартам безпеки EN 1176.
Вікова група: від 3 років.
Переваги:
Сенсорний розвиток;
Безпечні матеріали;
Яскравий привабливий дизайн.
Розміри:  
Розмір зони: 4,05 × 4,05 м
Активна зона стрибків: 1,55 × 1,55 м. 
Висота установки: в рівень із покриттям.
Елементи комплексу виготовлені з високоякісних матеріалів які відповідають чинним вимогам ДСТУ, EN та ТУ, та підтверджені Сертифікатом відповідності ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT), ДСТУ ISO 14001:2015(ISO 14001:2015, IDT), ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)
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2500мм* 2000мм* 1000мм
	ГОЙДАЛКА ГНІЗДО
Металоконструкція: Сталева кругла труба 102/4мм 89/3мм лист 8 мм фарбування порошковою фарбою з обробкою абразивами під тиском.
Елементи комплексу виготовлені з високоякісних матеріалів які відповідають чинним вимогам ДСТУ, EN та ТУ, та підтверджені Сертифікатом відповідності ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT), ДСТУ ISO 14001:2015(ISO 14001:2015, IDT), ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)
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2500мм х 2000мм х 1000мм
	Подвійна гойдалка:
Класична металева конструкція для активних ігор дітей на відкритому повітрі. Оснащена двома сидіннями, підвішеними на міцних ланцюгах або канатах. Підходить для встановлення на дитячих і спортивних майданчиках, у дворах та парках.                                                                                    Сталева кругла труба 102/4мм 89/3мм лист 8 мм фарбування порошковою фарбою з обробкою абразивами під тиском. 
Елементи комплексу виготовлені з високоякісних матеріалів які відповідають чинним вимогам ДСТУ, EN та ТУ, та підтверджені Сертифікатом відповідності ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT), ДСТУ ISO 14001:2015(ISO 14001:2015, IDT), ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)
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   2000мм*      
    800мм
	Карусель:
Ігровий елемент для дитячих майданчиків, який забезпечує веселу та активну розвагу на свіжому повітрі. Карусель обертається навколо центральної осі, дозволяючи дітям крутитися самостійно або з допомогою друзів. Завдяки безбар’єрній конструкції, елемент вмонтований у покриття, що дозволяє дітям з інклюзією вільно заїжджати на карусель на візках. Це створює комфортні та рівні умови гри для всіх дітей                                                                    Розміри діаметр 2200мм вісота 800мм, каркас сталь з порошковим покриттям та обробкою абразивами під тиском . Сидіння вологостійка фанера. Механізм обертання підшипниковий.
Елементи комплексу виготовлені з високоякісних матеріалів які відповідають чинним вимогам ДСТУ, EN та ТУ, та підтверджені Сертифікатом відповідності ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT), ДСТУ ISO 14001:2015(ISO 14001:2015, IDT), ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)
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2000мм*
2000мм
	Куби для скелелазіння:
Габаритні розміри: 2000х2000 мм.                            Єдина конструкція що складається з 4 модулів.                              Матеріали:  труба кругла Ду 20х2 мм .                                              Покриття: фанера вологостійка 15мм.
Модуль для дитячого майданчика, що сприяє розвитку сили, координації та спритності. Дозволяє дітям лазити, балансувати та грати в інтерактивному просторі. Витримує інтенсивне використання та різні погодні умови.
Елементи комплексу виготовлені з високоякісних матеріалів які відповідають чинним вимогам ДСТУ, EN та ТУ, та підтверджені Сертифікатом відповідності ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT), ДСТУ ISO 14001:2015(ISO 14001:2015, IDT), ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)

	9
	[image: ]
	2000мм*
2000мм*
800мм
	Скалодром:
Складові елементи :
Каркас: труба профільна 60х60х3мм; труба кругла Ду25х2 мм; заглушки пластикові.                       Хватальні поверхні : фанера вологостійка 15мм ; хватальні елементи -пластикові .
Зачепи розташовані на вологостійкій фанері кріпляться на гвинти  оцинковані розміром -8/40мм
Елементи комплексу виготовлені з високоякісних матеріалів які відповідають чинним вимогам ДСТУ, EN та ТУ, та підтверджені Сертифікатом відповідності ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT), ДСТУ ISO 14001:2015(ISO 14001:2015, IDT), ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)



До ціни товару входять витрати на його виготовлення з матеріалів Учасниа, доставку товару транспортом Учасника та його розвантаження за адресою: 50079 м.Кривий Ріг, вул. Антона Ігнатченка, 1А. Товар, який постачається, повинен бути таким, що не перебував в експлуатації, без механічних пошкоджень.
Учасник визначив ціни з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути ним сплачені. До розрахунку ціни входять усі види робіт та послуг, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам.
Не врахована Учасником вартість окремих робіт, послуг та матеріалів не сплачується Замовником окремо, а витрати - вважаються врахованими у загальній ціні його цінової пропозиції.
Товар, що є предметом закупівлі, відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів щодо встановлених рівнів шкідливого фізичного та біологічного впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людини. 
Учасник повинен надати на все обладнання паспорти в яких повинно бути передбачено:
- зображення виробу;
- габаритні розміри виробу;
- гарантійний талон.
З метою запобігання закупівлі неякісного товару, для безпечної та довготривалої експлуатації та враховуючи специфіку матеріалів з яких виготовлено товар, Учасник надає скан-копії наступних документів: 
-	Сертифікат відповідності на фарби порошкові;
-	Сертифікат якості на металеві вироби.
Гарантійний термін експлуатації становить 12 місяців з дати введення в експлуатацію, термін експлуатації 10 років.

Всі посилання на конкретні марку елементів дитячих та спортивних майданчиків слід читати з виразом "або еквівалент".
[bookmark: _GoBack]

	При визначенні очікуваної вартості Замовник керувався затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а також фактичною вартістю послуг за відповідними договорами у попередніх періодах. Розмір очікуваної вартості відповідає розміру бюджетного призначення.
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