Інформація щодо процедури закупівель:
Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі
Інформація щодо процедур закупівель на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-07-008002-a

	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів
предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)
	Вид
процедури
закупівлі
	Очікувана
вартість
предмета
закупівлі,
грн.
	Обґрунтування


	
	
	
	технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	очікуваної вартості предмета закупівлі

	[bookmark: _GoBack]Гральні елементи майданчика за рахунок видатків із благоустрою населених пунктів (ДК 021:2015 37530000-2 - Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор))
	Відкриті торги з особливостями
	602 380,00 грн без ПДВ (722 856,00 грн з ПДВ)
	Якісні та технічні характеристики обумовлені вимогами ініціатора закупівлі.


Термін поставки : до 01.10.2026 року.
Місце поставки: м. Кривий Ріг, вул. Антона Ігнатченка,1А, виконком районної у місті ради.
Технічні характеристики.
Гральні елементи майданчика повинні відповідати наступним вимогам:
	№ з/п
	Зображення
	Габаритні
Розміри
	Характеристики
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2500мм* 2000мм* 1000мм
	ГОЙДАЛКА ГНІЗДО
Металоконструкція: Сталева кругла труба 102/4мм 89/3мм лист 8 мм фарбування порошковою фарбою з обробкою абразивами під тиском.
Елементи комплексу виготовлені з високоякісних матеріалів які відповідають чинним вимогам ДСТУ, EN та ТУ, та підтверджені Сертифікатом відповідності: ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT), ДСТУ ISO 14001:2015(ISO 14001:2015, IDT), ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)
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4500 мм*
5000 мм*
2400 мм
	Ігровий комплекс повинен складатися із двох башт, з’єднані перехідним мостом, гіркою з захисними бортами та сходами для потрапляння на гірку з нековзкими сходами, канатною драбиною та кільцями для лазіння, з вертикальною та похилою сіткою, панелі з декоративними елементами.
Всі несучі та з’єднувальні конструктивні елементи каркасу повинні бути металевими, пофарбованими з пластиковими заглушками, а канати сталеві у тканинній оболонці. Елементи комплексу виготовлені з високоякісних матеріалів які відповідають чинним вимогам ДСТУ, EN та ТУ, та підтверджені сертифікатом відповідності: ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT), ДСТУ ISO 14001:2015(ISO 14001:2015, IDT), ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) Конструктивні елементи повинні передбачати можливість проведення вологої обробки та дезінфекції робочих поверхонь з метою запобігання розвитку мікроорганізмів.
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4050мм*
4050мм
1550мм*
1550мм
	Сучасний вуличний батут — це безпечний і захопливий елемент для дитячих та спортивних майданчиків, призначений для активного дозвілля дітей різного віку. Конструкція вмонтована в рівень покриття, що забезпечує безбар’єрний доступ і комфортне використання дітьми з інвалідністю. Такий формат мінімізує ризик травм під час стрибків і робить батут максимально безпечним.
Функціональне призначення: Батут сприяє розвитку координації рухів, рівноваги, сили ніг і витривалості, водночас забезпечуючи емоційне розвантаження та позитивні емоції.
Матеріали та конструкція: Рама — сталева, з антикорозійним покриттям. Пружини — високої міцності, закриті захисною полімерною стрічкою.
Мат поверхні — еластичний синтетичний матеріал, стійкий до УФ-променів та погодних умов. Рівень установки — у flush-монтажі (в один рівень із гумовим покриттям).
Безпека: Навколо батуту встановлена гумова рамка-покриття, яка пом’якшує приземлення. Повна відсутність виступаючих елементів. Відповідає європейським стандартам безпеки EN 1176. Вікова група: від 3 років. 
Переваги: Сенсорний розвиток; Безпечні матеріали; Яскравий привабливий дизайн.
Розміри:  
Розмір зони: 4,05 × 4,05 м
Активна зона стрибків: 1,55 × 1,55 м. 
Висота установки: в рівень із покриттям.
Елементи комплексу виготовлені з високоякісних матеріалів які відповідають чинним вимогам ДСТУ, EN та ТУ, та підтверджені Сертифікатом відповідності: ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT), ДСТУ ISO 14001:2015(ISO 14001:2015, IDT), ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)
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2500мм х 2000мм х 1000мм
	Подвійна гойдалка:
Класична металева конструкція для активних ігор дітей на відкритому повітрі. Оснащена двома сидіннями, підвішеними на міцних ланцюгах або канатах. Підходить для встановлення на дитячих і спортивних майданчиках, у дворах та парках.                                                                                    Сталева кругла труба 102/4мм 89/3мм лист 8 мм фарбування порошковою фарбою з обробкою абразивами під тиском. 
Елементи комплексу виготовлені з високоякісних матеріалів які відповідають чинним вимогам ДСТУ, EN та ТУ, та підтверджені Сертифікатом відповідності: ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT), ДСТУ ISO 14001:2015(ISO 14001:2015, IDT), ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)
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   2000мм*      
    800мм
	Карусель:
Ігровий елемент для дитячих майданчиків, який забезпечує веселу та активну розвагу на свіжому повітрі. Карусель обертається навколо центральної осі, дозволяючи дітям крутитися самостійно або з допомогою друзів. Завдяки безбар’єрній конструкції, елемент вмонтований у покриття, що дозволяє дітям з інклюзією вільно заїжджати на карусель на візках. Це створює комфортні та рівні умови гри для всіх дітей                                                                    Розміри діаметр 2200мм вісота 800мм, каркас сталь з порошковим покриттям та обробкою абразивами під тиском . Сидіння вологостійка фанера. Механізм обертання підшипниковий.
Елементи комплексу виготовлені з високоякісних матеріалів які відповідають чинним вимогам ДСТУ, EN та ТУ, та підтверджені Сертифікатом відповідності: ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT), ДСТУ ISO 14001:2015(ISO 14001:2015, IDT), ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)

	6
	[image: ]
	







2000мм*
2000мм
	Куби для скелелазіння:
Габаритні розміри: 2000х2000 мм.                            Єдина конструкція що складається з 4 модулів.                              Матеріали:  труба кругла Ду 20х2 мм .                                              Покриття: фанера вологостійка 15мм.
Модуль для дитячого майданчика, що сприяє розвитку сили, координації та спритності. Дозволяє дітям лазити, балансувати та грати в інтерактивному просторі. Витримує інтенсивне використання та різні погодні умови.
Елементи комплексу виготовлені з високоякісних матеріалів які відповідають чинним вимогам ДСТУ, EN та ТУ, та підтверджені Сертифікатом відповідності: ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT), ДСТУ ISO 14001:2015(ISO 14001:2015, IDT), ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)
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	2000мм*
2000мм*
800мм
	Скалодром:
Складові елементи :
Каркас: труба профільна 60х60х3мм; труба кругла Ду25х2 мм; заглушки пластикові.                       Хватальні поверхні : фанера вологостійка 15мм ; хватальні елементи -пластикові .
Зачепи розташовані на вологостійкій фанері кріпляться на гвинти  оцинковані розміром -8/40мм
Елементи комплексу виготовлені з високоякісних матеріалів які відповідають чинним вимогам ДСТУ, EN та ТУ, та підтверджені Сертифікатом відповідності: ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT), ДСТУ ISO 14001:2015(ISO 14001:2015, IDT), ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)



Товар, що є предметом закупівлі, відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів щодо встановлених рівнів шкідливого фізичного та біологічного впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людини. 
Постачальник повинен надати на все обладнання паспорти в яких повинно бути передбачено:
- зображення виробу;
- габаритні розміри виробу;
- гарантійний талон.
З метою запобігання закупівлі неякісного товару, для безпечної та довготривалої експлуатації та враховуючи специфіку матеріалів з яких виготовлено товар, Постачальник надає скан-копії наступних документів: 
-	Сертифікат відповідності на фарби порошкові;
-	Сертифікат якості на металеві вироби.
Гарантійний термін експлуатації становить 12 місяців з дати введення в експлуатацію, термін експлуатації 10 років.

	При визначенні очікуваної вартості Замовник керувався затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а також фактичною вартістю послуг за відповідними договорами у попередніх періодах. Розмір очікуваної вартості відповідає розміру бюджетного призначення.
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