Інформація щодо процедури закупівель:
Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі
Інформація щодо процедур закупівель на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі: 	UA-2026-04-13-005037-a

	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів
предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)
	Вид
процедури
закупівлі
	Очікувана
вартість
предмета
закупівлі,
грн.
	Обґрунтування


	
	
	
	технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	очікуваної вартості предмета закупівлі

	Послуги із благоустрою населених пунктів (демонтаж зупиночних павільйонів) (ДК 021:2015 45110000-1 - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи)
	Відкриті торги з особливостями
	89 650,00
	Якісні та технічні характеристики обумовлені вимогами ініціатора закупівлі.

Термін поставки : до 01.07.2026 року.
Місце демонтажу: наведено в таблиці нижче.

Перелік зупиночних павільйонів, які підлягають:
	№ п/п
	Перелік зупиночних павільйонів
	[bookmark: _GoBack]Матеріал
	Розміри, м

	1
	«Автостанція «Терни», по вул. Байрачна, 9
	Метал, дерево, ДСП
	3,8х3,8х2,25

	2
	«вул. Криворізьких рятувальників», по вул. Канадська, 181
	метал
	4,1х3,0х1,45

	3
	«вул. Канадська», по вул. Канадська, 34
	Цегла, обкладена плиткою
	7,35х2,65х2,7

	4
	«вул. Криворізьких рятувальників», по вул. Канадська, 122
	Цегла, обкладена плиткою
	5,4х2,7х2,7


Під час виконання робіт дотримуватись вимог Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 14.02.2012 №54 від 14.05.2012. Застосовувати заходи із захисту довкілля: забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами (які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг). Також дотримання вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 №145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання території населених пунктів», чинного законодавства в галузі охорони праці.
Роботи з демонтажу зупиночних павільйонів включають в включають в себе:
- демонтаж елементів з бетонними основами, що фіксують елементи;
- розбір та відокремлення складових по матеріалам (метал*, дерево, пластик, цегла);
- розпланування поверхні після завершення робіт з демонтажу;
- приведення території після проведених робіт до нормативно-санітарного стану;
- вивезення сміття на полігон (обов’язкова наявність договору на вивіз сміття та захоронення).
*Після виконання робіт металеві складові передаються виконкому районної у місті ради.

	При визначенні очікуваної вартості Замовник керувався затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а також фактичною вартістю послуг за відповідними договорами у попередніх періодах. Розмір очікуваної вартості відповідає розміру бюджетного призначення.



