Інформація щодо процедури закупівель:
Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі
Інформація щодо процедур закупівель на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-05-25-007326-a

	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів
предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)
	Вид
процедури
закупівлі
	Очікувана
вартість
предмета
закупівлі,
грн.
	Обґрунтування


	
	
	
	технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	очікуваної вартості предмета закупівлі

	Послуги із благоустрою населених пунктів (поточний ремонт фонтану «Каскад» у парку імені Миколи Скидана («Північний»)) (ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).

	Відкриті торги з особливостями
	2 142 573,00
	Якісні та технічні характеристики обумовлені вимогами ініціатора закупівлі.

Термін надання послуги: до 01.08.2026 року.
Послугу надати згідно з робочим проєктом «Поточний ремонт фонтану в парку Північний Тернівського району міста Кривий Ріг Дніпропетровської області», розробленим ФОП Ткачов А.Г. (додається в електронному вигляді Том 1, Том 2, Том 3).
Після проведення робіт згідно з проєктом виконати збір усього обладнання в єдиний працюючий механізм з підключенням до функціонування (пусконаладочні роботи).
Прийняття робіт виконується з обов’язковою демонстрацією функціонування фонтану «Каскад» згідно завдання на проектування.
Матеріали і комплектуючі, які використовуватимуться при виконанні робіт, повинні бути новими, не перебувати під забороною відчуження, арештом, не бути предметом застави, а також не бути предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством, щодо походження товарів з країн стосовно яких діє Закон України «Про санкції» та з тимчасово окупованих територій. 

Послуги повинні бути якісними, надаватись своєчасно, відповідати діючим вимогам Державних стандартів України, Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 (із змінами), Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з дотриманням вимог та норм ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» та інших технічних норм, правил та нормативів згідно з чинним законодавством України. Виконавцем надається дефектний акт, локальний кошторис з розрахунком договірної ціни, пояснювальна записка до локального кошторису, договірна ціна, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.  Відповідно до  ст.  41 Закона України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами): в договорі виконавець надає інформацію про використовувані матеріальні ресурси згідно таблиці:
Таблиця 1
	№ п/п
	Найменування матеріального ресурсу  з технічними   характеристиками
	Одиниця виміру
	Кількість
	Поточна ціна за одиницю, грн
	у тому числі:
	Країна походження товару

	
	
	
	
	
	Відпускна ціна, грн
	Вартість транспортування, грн
	Заготівельно-складські витрати, грн
	

	
	
	
	
	Всього, грн
	Всього, грн
	Всього, грн
	Всього, грн
	

	1
	2
	3
	4
	5/6
	7/8
	9/10
	11/12
	13



При закупівлі врахувати зміну порядку дотримання норм законодавства щодо заборони ввезення на території України товарів з певних країн (наприклад росії, білорусі, ірану).

Працівники, яких буде залучено до виконання послуги, повинні бути повністю забезпечені спецодягом/уніформою та інвентарем для виконання якісного ремонту. Під час виконання робіт Виконавець повинен забезпечити дотримання його персоналом правил техніки безпеки, правил пожежної безпеки, правил електробезпеки, вимог законодавства України щодо охорони праці.
Виконавець забезпечує вчасну доставку на об’єкт обладнання, інвентарю, всіх необхідних матеріалів та засобів, що використовуються під час надання послуги, та постачає їх в міру необхідності. 
Виконавець несе відповідальність за виникнення аварійних ситуацій на об’єкті або пошкодження майна Замовника та відшкодовує Замовнику збитки у повному обсязі. Також Виконавець несе відповідальність згідно з чинним законодавством за виникнення ситуації, що призвела до травмування людей на об’єкті. 

            Обсяги робіт та витрат -  частина проєкту за об'єктом «Поточний ремонт фонтану в парку Північний Тернівського району міста Кривий Ріг Дніпропетровської області», розробленим  ФОП Ткачов А.Г.  
[bookmark: _GoBack]

	При визначенні очікуваної вартості Замовник керувався затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а також фактичною вартістю послуг за відповідними договорами у попередніх періодах. Розмір очікуваної вартості відповідає розміру бюджетного призначення.



Відомість ресурсів
	№
Ч.ч.
	Шифр ресурсу
	Найменування 
	Одиниця 
виміру
	Кількість

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	I. Витрати труда
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	 Витрати труда робітників-будівельників
	люд.год
	1829,02

	2
	 
	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками
	розряд
	3,6

	3
	27
	 Витрати труда робітників-монтажників
	люд.год
	127,68

	4
	 
	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками
	розряд
	3,8

	5
	 
	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин
	люд.год
	426,68

	6
	 
	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин
	розряд
	3,8

	7
	 
	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття
	люд.год
	  -    

	8
	 
	 Витрати труда пусконалагоджувального персоналу 
	люд.год
	  -    

	9
	 
	 Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:
	 
	 

	9.1
	 
	      загальновиробничих витрат
	люд.год
	269,56

	9.2
	 
	      коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель
      і споруд
	люд.год
	  -    

	 
	 
	       коштів на  виконання будівельних робіт:
	 
	 

	9.3
	 
	            у зимовий період
	люд.год
	  -    

	9.4
	 
	            у літній період
	люд.год
	  -    

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	

	 
	  Разом кошторисна трудомісткість
	люд.год
	2652,94
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	  Середній розряд робіт
	розряд
	3,6
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	II. Будівельні машини і механізми
	 
	 

	10
	КБМ201-11
	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т
	маш. год
	50,83797

	11
	КБМ202-1102
	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
	маш. год
	0,42197

	12
	КБМ203-99
	Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т
	маш. год
	2,89892

	13
	КБМ203-101
	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т
	маш. год
	0,05681

	14
	КБМ203-1001
	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м
	маш. год
	1,71626

	15
	КБМ203-1080
	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т
	маш. год
	2,0732

	16
	КБМ204-502
	Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]
	маш. год
	27,00239

	17
	КБМ205-102
	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв
	маш. год
	257,1342

	18
	КБМ233-151
	Апарат піскоструменевий
	маш. год
	257,1342

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат
	 
	 

	19
	КБМ200-73
	Пилка маятникова для різання металопрокату
	маш. год
	0,2415

	20
	КБМ233-302
	Машини шліфувальні кутові
	маш. год
	0,024725

	21
	КБМ270-106
	Апарат для газового зварювання і різання
	маш. год
	10,8771

	22
	КБМ270-108
	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л
	маш. год
	5,93965

	23
	КБМ270-135
	Перфоратори електричні
	маш. год
	24,9576

	24
	КБМ270-163
	Прес ручний
	маш. год
	0,13225

	25
	КБМ270-236
	Пилосос промисловий
	маш. год
	0,4466

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
	 
	 

	26
	С111-63
	Ацетилен розчинений технічний, марка А
	т
	0,0008942

	27
	С111-179
	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм
	т
	0,0001266

	28
	С111-219
	Гіпсові в'яжучі Г-3
	т
	0,271294

	29
	С111-254
	Вапно хлорне, марка А
	т
	0,0000395

	30
	С111-311
	Каболка
	т
	0,00042

	31
	С111-318
	Картон будівельний прокладний, марка А
	т
	0,000078

	32
	С111-324
	Кисень технічний газоподібний
	м3
	1,18704

	33
	С111-388-1
	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний
	т
	0,0006208

	34
	С111-796
	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм
	т
	0,0000565

	35
	С111-807
	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм
	т
	0,0015472

	36
	С111-822
	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
чорний, діаметр 1,6 мм
	т
	0,005382

	37
	С111-874
	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без
покриття
	м2
	5,8447

	38
	+С111-874
варіант 1
	Сітка штукатурна скловоловниста
	м2
	116,05

	39
	+С111-960
варіант 1
	Засувка латунна муфтова ф63мм
	шт
	12

	40
	С111-1374
	Шпагат паперовий
	т
	0,000026

	41
	С111-1513
	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42
	т
	0,009296

	42
	С111-1522
	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А
	т
	0,0002244

	43
	С111-1608
	Дрантя
	кг
	88,228

	44
	С111-1631
	Замазка захисна
	кг
	1,2

	45
	С111-1655
	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011
	т
	0,000055

	46
	С111-1659
	Лак масляний, марка МА-592
	т
	0,0004862

	47
	С111-1663
	Лак, марка 177
	т
	0,000185

	48
	С111-1668
	Оліфа натуральна
	кг
	0,304

	49
	+С111-1848
	Болти будівельні з гайками та шайбами
	т
	0,0016652

	50
	С111-1867
варіант 1
	Кріплення для трубопроводів 
	шт
	8

	51
	С111-1881
	Тальк мелений, 1 сорт
	т
	0,001242

	52
	С112-54
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 25 мм, ІV сорт
	м3
	0,0633

	53
	С113-5
варіант 1
	Труби сталеві ф50х3,5
	м
	2

	54
	С113-7
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі
неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина
стінки 3,2 мм
	м
	1,4

	55
	С113-88
варіант 1
	Трійник різьбовий ф63
	10шт
	0,4

	56
	+С113-948-П1
варіант 1
	Форсунка каскад 130
	шт
	4

	57
	+С113-948-П1
варіант 2
	Форсунка вулкан 200/19-6
	шт
	2

	58
	+С113-1355
варіант 1
	Жорстка двошарова гофрована труба d=40 мм Kopos
	м
	126

	59
	С113-1539
варіант 1
	Кільце ущільнююче ф40 мм
	шт
	18

	60
	+С113-1795
варіант 1
	Муфта з'єднувальна для труб ф40 мм KOPOFLEX
	шт
	18

	61
	С113-1797
	Муфта діам. 63 мм
	шт
	8

	62
	+С113-1856
варіант 1
	Різьба (згін різьбовий) ф63
	шт
	8

	63
	+С113-1856
варіант 2
	Різьба приварна(полусгін)  ф63
	шт
	8

	64
	+С113-1856
варіант 3
	Перехід  приварний К-89х3-63х3
	шт
	8

	65
	+С113-2127
варіант 8
	Трубка термоусаджувальна з клеєм 56/16
	м
	4

	66
	С113-2302
варіант 1
	Клапан зворотній міжфланцевий ду 90мм
	шт
	8

	67
	+С117-1
варіант 1
	Клемна колодка 12p, 450V, 24A, 2,5мм2, поліамід
	шт
	5

	68
	С130-40
	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм
	т
	0,0224

	69
	С130-967
варіант 1
	Фланці плоскі , діаметр 90 мм
	шт
	16

	70
	С142-10-2
	Вода
	м3
	2,47662

	71
	+С157-411
варіант 1
	Кабель ВВГнг 5х4мм2
	1000м
	0,004

	72
	+С157-411
варіант 2
	Кабель ВВГнг 3х2,5мм2
	1000м
	0,053

	73
	+С157-411
варіант 3
	Кабель ВВГнг 3х1,5мм2
	1000м
	0,02

	74
	+С157-411
варіант 4
	Кабель RGB 22AWG 4х0,35мм2
	1000м
	0,095

	75
	С1110-171
	Сталь штабова 40х4 мм
	т
	0,0065

	76
	С1421-9552
	Пісок природний, збагачений
	м3
	37,812

	77
	С1425-11702
	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий
1:1:6
	м3
	0,0825

	78
	+С1425-11702
варіант 1
	Розчин  цементно-піщаний М400
	м3
	2,5

	79
	+С1512-6
варіант 1
	Коробка розподільна герметична M686-6(B) (6*M20) IP68
	шт
	4

	80
	+С1512-6
варіант 2
	Коробка відгалужувальна волозахисна IP55
	шт
	1

	81
	+С1512-14
варіант 1
	Розетка накладного монтажу вологозахисна з заземляючим
контактом 16А, 220В IP54
	шт
	2

	82
	+С1530-41
варіант 1
	Труба гнучка гофрована електроізоляційна з
амозатухаючого ПВХ-пластикату d=25 мм
	10м
	0,6

	83
	С1544-92
	Стрічка ізоляційна "Пара"
	кг
	0,6222

	84
	С1545-94
	Гак У625
	100шт
	0,0167

	85
	+С1545-119
варіант 1
	З'єднувач Rd 8-10/FL40 мм до шпильки заземлення 20 мм,
гарячецинкований OBO Bettermann
	шт
	4

	86
	+С1545-119
варіант 2
	Провідник плаский, 40х4 мм, гарячецинкований OBO
Bettermann
	шт
	12

	87
	+С1545-119
варіант 3
	Клема заземлення для круглих та плоских провідників OBO
Bettermann
	шт
	4

	88
	+С1545-154
варіант 1
	Наконечник уземлювача ST, BP, 20 мм OBO Bettermann
	10шт
	0,4

	89
	+С1545-154
варіант 2
	Елемент відокремлювання 233 A VA, гарячецинкований
OBO Bettermann
	10шт
	0,4

	90
	С1545-159
	Очіс льняний
	т
	0,000304

	91
	С1545-169
	Перемичка заземлювальна
	шт
	3

	92
	+С1545-183
варіант 1
	Провідник ПВ-3, 1х6 мм2
	м
	10

	93
	+С1545-197
варіант 1
	Кабель СБВГнг 5х0,9мм2
	1000м
	0,13

	94
	С1545-267
	Труби полівінілхлоридні
	т
	0,0010173

	95
	+С1545-482
варіант 7
	Дюбель швидкого монтажу 6х60
	шт
	50

	96
	С1546-10
	Віск бджолиний
	кг
	0,013

	97
	С1546-54
	Пароніт
	т
	0,00128

	98
	+С1547-4
варіант 1
	Підводний світильник RGB 2212
	шт
	12

	99
	+С1547-4
варіант 2
	Світильник LED Violux ДББ ATOM 18W 5000K IP54
	шт
	4

	100
	+С1547-6
варіант 1
	Вимикач одноклавішний вологозахисний накладного
монтаж 10А, 220В IP54
	шт
	1

	101
	С1550-43
	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65
	кг
	844

	102
	+С1555-369
варіант 1
	Суміш акрилополіуретанова 8008 Stancolac 
	кг
	315,1

	103
	+2405-1088
варіант 1
	Тримач плоского провідника 35мм із пластиковою основою
FT OBO Bettermann
	шт
	8

	104
	+2405-1470
варіант 1
	Кабель-канал 16x16
	1м
	12

	105
	+2405-1470
варіант 2
	Кабель-канал 60х40
	1м
	14

	106
	+2405-1710
варіант 1
	Стрижень уземлення 219 20 ST FT, 1,5 м, 20 мм, 130 мкм
OBO Bettermann
	шт
	12

	107
	+2405-1711
варіант 2
	Стрічка сигнальна 300мм
	1м
	125

	108
	+2405-1712
варіант 1
	Провідник плаский, 30х3,5 мм, гарячецинкований OBO
Bettermann
	1м
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат
	 
	 

	109
	С1999-9001
	Електроенергія
	кВт-год
	11,2878

	110
	С1999-9005
	Мастильні матеріали
	кг
	0,0053

	111
	С1999-9009
	Дрова
	м3
	0,7128

	 
	 
	IV. Устаткування
	 
	 

	112
	+1503-8486
варіант 1
	Шафа  керування насосами ШКН
	шт
	1

	113
	+1503-8486
варіант 2
	Шафа керування освітленням фонтану ШКОФ
	шт
	1

	114
	+1504-3181
варіант 1
	Щит розподільний ЩР в комплекті
	шт
	1


Локальний кошторис на будівельні роботи
	№
Ч.ч.
.
	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кіль-
кість

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Архітектурно-будівельні рішення
	
	

	
	
	
	
	

	1
	КБ6-36-1
Н2=1,
15;Н4=1,
15;Н5=1,15
	Оброблення поверхні піскоструменевим
апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4
м
	100 м2
	12,604

	2
	КБ13-44-7
Н2=1,
15;Н4=1,
15;Н5=1,15
	Очищення поверхонь щітками
	м2
	105,5

	3
	КР20-29-1
	Пробивання борозен в бетонних стінах та
підлогах, переріз борозен до 16 см2
	10м
	7,5

	4
	КР20-33-4
	Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм
	100м
	0,75

	5
	КР11-54-1
	Улаштування основи під штукатурку з
сітки по цегляних та бетонних поверхнях
	100м2
	1,055

	6
	С111-874
варіант 1
	Сітка штукатурна скловоловниста
	м2
	116,05

	7
	КР11-28-2
	Поліпшене штукатурення внутрішніх
поверхонь зовнішніх стін цементно-
вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону, коли інші поверхні не
обштукатурюються
	100м2
	1,055

	8
	С1425-
11702
варіант 1
	Розчин  цементно-піщаний М400
	м3
	2,5

	9
	КР7-18-3
	Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції
	100м2
	1,055

	10
	КР7-18-4
	Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції
	100м2
	1,055

	11
	С1550-43
	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65
	кг
	844

	12
	КР19-34-1
Н1=2
	Гідрофобізація бетонних та
обштукатурених стін
акрилополіуретановою сумішшю Stancolac
8008 (2 шари)
	м2
	1260,4

	13
	С1555-369
варіант 1
	Суміш акрилополіуретанова 8008 Stancolac 
	кг
	315,1

	 
	 
	==Контур форсунок=(4шт)
	 
	 

	14
	КР15-15-7
	Прокладання трубопроводу водопостачання
з труб сталевих водогазопровідних
оцинкованих діаметром 65 мм
	100м
	0,014

	15
	С113-7
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2
мм
	м
	1,4

	16
	С113-88
варіант 1
	Трійник різьбовий ф63
	10шт
	0,4

	17
	С111-1867
варіант 1
	Кріплення для трубопроводів 
	шт
	8

	18
	С113-1856
варіант 1
	Різьба (згін різьбовий) ф63
	шт
	8

	19
	С113-1856
варіант 2
	Різьба приварна(полусгін)  ф63
	шт
	8

	20
	С111-960
варіант 1
	Засувка латунна муфтова ф63мм
	шт
	12

	21
	С113-1856
варіант 3
	Перехід  приварний К-89х3-63х3
	шт
	8

	22
	С113-1797
	Муфта діам. 63 мм
	шт
	8

	23
	КР15-17-4
	Установлення фланцевих з'єднань на
сталевих трубопроводах діаметром до100
мм
	шт
	16

	24
	С130-967
варіант 1
	Фланці плоскі , діаметр 90 мм
	шт
	16

	25
	С113-2302
варіант 1
	Клапан зворотній міжфланцевий ду 90мм
	шт
	8

	26
	КР15-35-3
	Установлення форсунок
	10к-т
	0,6

	27
	С113-948-
П1
варіант 1
	Форсунка каскад 130
	шт
	4

	28
	С113-948-
П1
варіант 2
	Форсунка вулкан 200/19-6
	шт
	2

	
	
	
	
	

	
	
	Електротехнічні рішення
	
	

	1
	КР1-18-2
	Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2
	100 м3
	0,4

	2
	КР15-15-5
	Прокладання трубопроводу
водопостачання діаметром 40 мм
	100м
	1,26

	3
	С113-1355
варіант 1
	Жорстка двошарова гофрована труба d=40
мм Kopos
	м
	126

	4
	С113-1795
варіант 1
	Муфта з'єднувальна для труб ф40 мм
KOPOFLEX
	шт
	18

	5
	С113-1539
варіант 1
	Кільце ущільнююче ф40 мм
	шт
	18

	6
	КМ8-143-5
	Покривання кабелів сигнальною стрічкою
	100 м
	1,25

	7
	2405-1711
варіант 2
	Стрічка сигнальна 300мм
	1м
	125

	8
	КБ1-166-2
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2 ( пошарово)
	100м3
	0,4

	9
	КР15-15-5
	Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
діаметром 40 мм (гільза)
	100м
	0,02

	10
	С113-5
варіант 1
	Труби сталеві ф50х3,5
	м
	2

	11
	КР17-8-2
	Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби
	100м
	0,77

	12
	С157-411
варіант 1
	Кабель ВВГнг 5х4мм2
	1000м
	0,004

	13
	С157-411
варіант 2
	Кабель ВВГнг 3х2,5мм2
	1000м
	0,053

	14
	С157-411
варіант 3
	Кабель ВВГнг 3х1,5мм2
	1000м
	0,02

	15
	С117-1
варіант 1
	Клемна колодка 12p, 450V, 24A, 2,5мм2,
поліамід
	шт
	5

	16
	КР17-8-7
	Затягування наступного проводу
перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби
	100м
	1,3

	17
	С1545-197
варіант 1
	Кабель СБВГнг 5х0,9мм2
	1000м
	0,13

	18
	КМ8-395-1
Н2=1,
15;Н4=1,
15;Н5=1,15
	Кабель-канал, ширина до 200 мм
	100 м
	0,26

	19
	2405-1470
варіант 1
	Кабель-канал 16x16
	1м
	12

	20
	2405-1470
варіант 2
	Кабель-канал 60х40
	1м
	14

	21
	КМ10-54-3
Н2=1,
15;Н4=1,
15;Н5=1,15
	Кабель по плоскому кабельросту
	100 м
	0,26

	22
	С157-411
варіант 4
	Кабель RGB 22AWG 4х0,35мм2
	1000м
	0,026

	23
	КБ21-2-7
Н2=1,
15;Н4=1,
15;Н5=1,15
	Прокладання вініпластових труб, що
поставляються нормалізованими
елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами,
діаметр умовного проходу до 25 мм
	100м
	0,06

	24
	С1530-41
варіант 1
	Труба гнучка гофрована електроізоляційна з
амозатухаючого ПВХ-пластикату d=25 мм
	10м
	0,6

	25
	С157-411
варіант 4
	Кабель RGB 22AWG 4х0,35мм2
	1000м
	0,006

	26
	КР17-5-3
	Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах
	100м
	0,63

	27
	С157-411
варіант 4
	Кабель RGB 22AWG 4х0,35мм2
	1000м
	0,063

	28
	С113-2127
варіант 8
	Трубка термоусаджувальна з клеєм 56/16
	м
	4

	29
	КР17-13-1
	Монтаж увідно-розподільних пристроїв
	1 шафа
	3

	30
	КР17-11-6
	Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, які встановлюються на підвісах
[штангах], кількість ламп 1 шт
	100шт
	0,16

	31
	С1547-4
варіант 1
	Підводний світильник RGB 2212
	шт
	12

	32
	С1547-4
варіант 2
	Світильник LED Violux ДББ ATOM 18W
5000K IP54
	шт
	4

	33
	КБ21-31-3
Н2=1,
15;Н5=1,
15;Н5=1,15
	Установлення розподільних коробок
	100шт
	0,05

	34
	С1512-6
варіант 1
	Коробка розподільна герметична M686-6(B)
(6*M20) IP68
	шт
	4

	35
	С1512-6
варіант 2
	Коробка відгалужувальна волозахисна IP55
	шт
	1

	36
	КР17-12-2
	Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 1-клавішних
	100шт
	0,01

	37
	С1547-6
варіант 1
	Вимикач одноклавішний вологозахисний
накладного монтаж 10А, 220В IP54
	шт
	1

	38
	КР17-12-12
	Установлення штепсельних розеток
герметичних та напівгерметичних
	100шт
	0,02

	39
	С1512-14
варіант 1
	Розетка накладного монтажу вологозахисна
з заземляючим контактом 16А, 220В IP54
	шт
	2

	 
	 
	==заземлення==
	 
	 

	40
	КМ8-471-4
	Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм
	10 шт
	1,2

	41
	2405-1710
варіант 1
	Стрижень уземлення 219 20 ST FT, 1,5 м,
20 мм, 130 мкм OBO Bettermann
	шт
	12

	42
	С1545-119
варіант 1
	З'єднувач Rd 8-10/FL40 мм до шпильки
заземлення 20 мм, гарячецинкований OBO
Bettermann
	шт
	4

	43
	С1545-119
варіант 2
	Провідник плаский, 40х4 мм,
гарячецинкований OBO Bettermann
	шт
	12

	44
	С1545-154
варіант 1
	Наконечник уземлювача ST, BP, 20 мм OBO
Bettermann
	10шт
	0,4

	45
	С1545-154
варіант 2
	Елемент відокремлювання 233 A VA,
гарячецинкований OBO Bettermann
	10шт
	0,4

	46
	С1545-482
варіант 7
	Дюбель швидкого монтажу 6х60
	шт
	50

	47
	КМ8-472-2
Н2=1,
15;Н4=1,
15;Н5=1,15
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2
	100 м
	0,05

	48
	2405-1712
варіант 1
	Провідник плаский, 30х3,5 мм,
гарячецинкований OBO Bettermann
	1м
	5

	49
	2405-1088
варіант 1
	Тримач плоского провідника 35мм із
пластиковою основою FT OBO Bettermann
	шт
	8

	50
	С1545-119
варіант 3
	Клема заземлення для круглих та плоских
провідників OBO Bettermann
	шт
	4

	51
	С1545-183
варіант 1
	Провідник ПВ-3, 1х6 мм2
	м
	10

	
	
	Устаткування ЕТР

	
	

	1
	1504-3181
варіант 1
	Щит розподільний ЩР в комплекті;   ( маса=0,0075)
	шт
	1

	2
	1503-8486
варіант 1
	Шафа  керування насосами ШКН;   ( маса=0,051)
	шт
	1

	3
	1503-8486
варіант 2
	Шафа керування освітленням фонтану ШКОФ;   ( маса=0,051)
	шт
	1

	
	
	
	
	




Гарантія на сантехнічне та електричне обладнання  повинна відповідати встановленим термінам виробника з дня введення в експлуатацію. 
Гарантія на поточний ремонт фонтану 3 роки з дня введення в експлуатацію.






